**Зеркала ГОСТ 17716-2014**

Нарезка в размер, обработка кромки, сверление отверстий в зеркалах производства АО «Салаватстекло». Зеркальное полотно изготавливается на новейшем оборудовании (пуск нового производства осуществлен в конце 2019 года).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зеркало изготавливается по размерам заказчика: толщ. 4-12 мм.** | | | | |
| **Толщина,**  **мм** | **ед. изм.** | **Тип стекла** | **Вид стекла** | **MAX размер,**  **мм** |
| 4 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с притупленной кромкой | 2100\*3000 |
| 5 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с притупленной кромкой | 2100\*3000 |
| 6 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с притупленной кромкой | 2100\*3000 |
| 4 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) со шлифованной кромкой | 600\*1300 |
| 5 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) со шлифованной кромкой | 600\*1300 |
| 6 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) со шлифованной кромкой | 600\*1300 |
| 8 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) со шлифованной кромкой | 600\*1300 |
| 10 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) со шлифованной кромкой | 600\*1300 |
| 12 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) со шлифованной кромкой | 600\*1300 |
| 4 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с еврокромкой | 2100\*2600 |
| 5 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с еврокромкой | 2100\*2600 |
| 6 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с еврокромкой | 2100\*2600 |
| 8 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с еврокромкой | 2100\*2600 |
| 10 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с еврокромкой | 1500\*2600 |
| 12 | м2 | Mirroline (Mirroline Bronze, Mirroline Grey) | зеркало (зеркало бронза, зеркало серое) с еврокромкой | 1500\*2600 |

Контактные данные по направлению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | ФИО | телефон | e-mail |
| Руководитель коммерческой группы | Пузыревская Анна Сергеевна | (3476) 37-70-05  8-917-417-36-48 | pas45@salstek.ru |
| Менеджер | Петрова Марина Евгеньевна | (3476) 37-70-41 | pme08@salstek.ru |